小型教室多媒体设备操作说明
 操 作 流 程 

开机  使用校园卡在云盒操作面板刷卡区刷卡，听到滴滴声后云盒盖板解锁，设备自动开启。配套的电子白板支持触屏操作。

键盘和鼠标  无线键盘和鼠标在云盒内部，打开盖板即可取出。
麦克风  打开盖板即可取出无线麦克风。使用前需开启电源[image: image1.png]


至红灯亮起。使用时可手持也可挂在颈部，挂绳可调整固定麦克风位置。使用完毕须放回充电底座直至绿灯亮起，以便下次使用。
高拍仪展示台  打开盖板即可展开高拍仪，在电子白板上打开教学助手点击屏幕右下方“展台”进行切换。

操作系统  默认台式机WIN10系统。台式机USB接口位于接口面板。
笔记本  讲台接口面板有笔记本电脑信号接入口，支持HDMI、VGA、音频、网口，线束需自备。
关机  下课后把无线键盘、鼠标，麦克风归位，合上盖板即可，无需进行其他操作。

故障呼叫 更多技术支持，请按红灯常亮的呼叫按钮或拨打0579-85908859。
 面 板 说 明 
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