中大型教室多媒体设备操作说明
 操 作 流 程 

开机  使用校园卡在讲台桌面上的操作面板刷卡区刷卡，听到“嘀嘀”声后，教室多媒体设备计算机、投影和幕布自动开启。显示器可以调节角度和高度，同时支持触屏操作。
键盘  键盘在讲台下方抽屉。
麦克风  麦克风在讲台右侧抽屉。使用前需开启电源[image: image1.png]


至红灯亮起。使用时可手持也可挂在颈部，挂绳可调整固定麦克风位置。使用完毕须放回充电底座直至绿灯亮起，以便下次使用。
高拍仪展示台  使用前先开启电源，同时将讲台中控面板上信号切换至展示台[image: image2.png]


。

操作系统  默认台式机WIN10系统。台式机USB接口位于接口面板。
笔记本  讲台接口面板有笔记本电脑信号接入口，支持HDMI、VGA、音频、网口，线束需自备。
关机  点击操作面板上“系统关机”按钮，4次滴滴声响后系统自动关机。关机后先关闭讲台右侧抽屉，再关闭讲台下方抽屉。
故障呼叫  更多技术支持，请按红灯常亮的中控对讲按钮或拨打0579-85908859。
 面 板 说 明 
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